ООО « АссолЪ» ***www.promalpservice.ru***

**ООО " АссолЪ" Высотные работы методом пром. альпинизма**

**Свидетельство СРО № 0589.01-2013-7710949692-С-250 прот. №114 от 28 окт 2013г.**

**ИНН 7710949692, КПП 771001001, ОГРН 1137746957886**

**Юр. адрес: РФ, 123001, г. Москва, Переулок Трехпрудный, д. 11/13, стр. 2, пом. III, ком. 1
расч. сч. 40702810638120011759, в ОАО  "Сбербанк России" г.Москва**

**БИК 44525225, кор.сч. 30101810400000000225**

 *Тел.* *+7(495)585-79-00*

 ……………………..

 ……………………..

 Коммерческое предложение

На работы по герметизации межпанельных стыков, по адресу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Единицы****измерения** | **Кол-во** | **Цена за****ед. (руб.)** | **Сумма****(руб.)** |
| **1.** | **Герметизация наружных стыков** с прокладкой утеплителя "Вилатерм СП" и утеплителя типа “Макрофлекс” и последующей герметизацией мастикой “Рустил’’1.1 Вскрытие наружного слоя герметизирующей мастики 1.2 Извлечение уплотняющих прокладок из швов. 1.3 Расчистка швов.1.4 Гермтизация межпанельных швов уплотнителем типа "Вилатерм ” d=40 mm 1.5 Герметизация герметизация “Макрофлекс”1.6 Герметизация межпанельных швов мастикой “Рустил’’  | М/пог. |  3200 | 296-37 | 948.400-00 |
| **1.2** | **Покраска швов под цвет фасада** | м/пог. | 1100 | 30-00 | 33.000 |
| **2.** | **Материалы** |  |  |  |  |
|  | 1.1 Рустил (белый)  | Кг. | 960 | 110-00 | 115.200-00 |
|  | 1.2 Вилатерм СП (40 мм) | М/пог. | 3200 | 7-00 | 22.400-00 |
|  | 1.3 Макрофлекс (пена монтажная) | Шт. | 400 | 220-00 | 88.000-00 |
| **3.** | **Транспортные и прочие расходы** |  |  |  | 10.000-00 |
|  |  |
|  Из них НДС 18 % | **180.610-17** |
| **Итого полные затраты (со стоимостью материалов)**  | **1.184.000-00** |

1. Сроки работ: 25 рабочих дней с начала действия Договора.
2. Предоплата 35 % по Договору.
3. Начало работ: ориентировочно 3 июля 2016 г.
4. Гарантия на работы 5 лет.
5. Позиция 1.2 в общую стоимость не включена.

**Перечень основных работ, выполняемых ООО “АссолЪ”:**

* производство кровельных и гидроизоляционных работ;
* [герметизация межпанельных швов](http://www.promalpservice.ru/germ.html)., герметизация межпанельных стыков, [ремонт кровли на балконе](http://www.promalpservice.ru/krovly_balkon.html) ;
* мытье окон, помывка стен, удаление грязи с фасадов зданий;
* **уборка снега**, удаление наледи с крыш и водосточных систем зданий;.
* проведение обследований, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций;
* производство малярных работ; работ  по антикоррозийной и огне- биозащите;
* наружная реставрация; текущий ремонт фасадов зданий и сооружений;

[Технология ремонта межпанельных швов](http://www.promalpservice.ru/tekhnologiya-remonta-mezhpanelnyh-shvov.html) [Герметизация козырька балкона](http://www.promalpservice.ru/germetizaciya-kozyrka-na-balkone.html)

*Генеральный директор Снятков В.Ю.*

При выборе технологии специалистами по ремонту учитывается как состояние швов, так и всего наружного покрытия, изношенность сопряжения панелей. Проанализировав эти факторы, определяется наиболее оптимальный и эффективный способ устранения дефектов.

ООО Ассолъ является предприятием, которое может предложить своим клиентам несколько вариантов решения по герметизации швов и . Ниже приведены наиболее востребованные нашей клиентурой варианты.