**Директору УК\_\_\_\_\_\_\_** Заявление

**фио \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес\_\_\_\_\_ Тел \_\_\_\_\_\_\_**

 Прошу обследовать межпанельные швы моей квартиры и прошу принять меры по устранению следующих проблем:

 Дом новый, серия И-155, вентиляция работает хорошо, но прошлой зимой еще во время проведения ремонта обнаружили на кухне (она угловая, 8 этаж, обе стены выходят на улицу) образование мокрых пятен в углу и плесени на вертикальном стыке плит и по горизонтали вертикальной стены и стыка с полом НА ЭРКЕРЕ. Такая же картина в другой комнате квартиры, но значительно меньше (там есть балкон). Сегодня проводили телевизионное обследование этих комнат.

По предварительному заключению при наружной температуре -4 есть значительные потери тепла по этим местам. Возможно образование точки росы и как следствие, повторение прошлогодней ситуации. По всей видимости с межпанельными швами есть проблема, может быть и с самими плитами.

 У меня маленький ребенок. Плесень может стать причиной развития астмы. Прошу известить меня о результатах принятых мер.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись

***Часто задаваемые вопросы по герметизации швов:***

                /   [Сроки проведения работ по капитальному ремонту межпанельных швов](http://www.promalpservice.ru/sroki-provedeniya-rabot-po-kapitalnomu-remontu-mezhpanelnyh-shvov.html)
                /   [Образец заявления на герметизацию швов в панельном доме образец?](http://www.promalpservice.ru/kak-napisat-zayavlenie-na-remont-mezhpanelnyh-shvov-obrazec.html)
                /   [Как заставить УК заделать межпанельные швы?](http://www.promalpservice.ru/kak-zastavit-uk-zadelat-mezhpanelnye-shvy.html)
                /   [Кто должен ремонтировать балкон в приватизированной квартире?](http://www.promalpservice.ru/techet-krysha-balkona-kto-dolzhen-remontirovat.html)
                /   [Кто должен ремонтировать межпанельные швы в доме?](http://www.promalpservice.ru/mezhpanelnye-shvy-kto-provodit-zadelku.html)