УТВЕРЖДЕНО

ООО АссолЪ

Смета

работ

На работы по герметизации меж панельных стыков, по адресу: Видное, Битцевский пр-д д.11, кв.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | Наименование работ | Единицы  измерения | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | | Сумма  (руб.) |
| 1. | Гидроизоляция балкона (работа) | Шт. | 1 |  | | 15000 |
| 2. | Монтаж/демонтаж фасадной плиты | Шт. | 4 | 500 | | 2000 |
| 3. | Монтаж и демонтаж теплоизоляционного слоя из мин плиты |  |  |  | | 2000 |
| 4. | Устройство отливов из оцинкованной стали | М.п. | -- |  | | 6500 |
| 5. | Устойство профнастила по всей площади балкона | м2 |  |  | | 13500 |
| 1.1 | Материалы |  |  |  | | 14000 |
|  | 3.1 Оксипласт (белый) | Кг. | 4 |  | |  |
|  | 3.2 Вилатерм СП (40 мм) | М/пог. | 10 |  | |  |
|  | 3.3 Макрафлеке (пена монтажная) | Шт. | 4 |  | |  |
|  | 3.4 Профнастил | м2 | 6,5 |  | |  |
|  | 3.5 Уголок стальной | М.п. | 23 |  | |  |
|  | 3.6 Брус 40х40 | М.п. | 8 |  | |  |
|  | 3.6 Отливы оцинкованные | М.п. | 6,4 |  | |  |
|  | 3.7 Крепеж | шт | -- |  | |  |
|  | 3.8 Кровельый материал Технониколь | м2 | 9 |  | |  |
|  | Затраты на материалы Итого: |  |  |  | | 10000 |
| 6.. | Транспортные, согласование работ с Дез, фотографирование и прочие расходы |  |  |  | | 2000 |
| Итого полные затраты (со стоимостью материалов) | | | | | 65000-00 | |

Предлагаем 2 варианта работ на балконе последнего этажа: с полным перекрытием балкона из листового материала «профнастил для крыши» и вариант, только устройство отлива под утеплитель фасада здания без перекрытия профнастилом. и последующей герметизацией стыков старой жестяной кровли. Мы рекомендуем первый вариант работы, так-как это полностью устранит возможность протечки старой жестяной кровли в зимний период под действием снега и льда на крыше балкона.

1. Сроки работ: 3 рабочих дней с начала действия Договора.

2. Предоплата на материал 20000 руб..

3. Начало работ: ориентировочно 9 февраля 2016 г.

4. Гарантия на работы 3 года.

5. Заказчик: ООО «Техстрой», ЖК «Радужный»

Виды работ

* [Герметизация межпанельных швов](http://www.promalpservice.ru/germ.html)
* [Герметизация козырька балкона](http://www.promalpservice.ru/germetizaciya-kozyrka-na-balkone.html)
* [Технология ремонта межпанельных швов](http://www.promalpservice.ru/tekhnologiya-remonta-mezhpanelnyh-shvov.html)
* [Герметизация окон](http://www.promalpservice.ru/germetizaciya-okonnyh-shvov-snaruzhi.html)
* [Ремонт крыши балконов](http://www.promalpservice.ru/krovly_balkon.html)
* [Отделка монолитных поясов](http://www.promalpservice.ru/germetizaciya-shvov-i-remont-monolitnyh-poyasov.html)
* [Ремонт мягкой кровли](http://www.promalpservice.ru/krovly.html)
* [Утепление фасадов зданий](http://www.promalpservice.ru/rem_front.html)
* [Мойка окон](http://www.promalpservice.ru/cl_wind.html)
* [Монтаж рекламы](http://www.promalpservice.ru/rekl.html)
* [Уборка снега с кровли](http://www.promalpservice.ru/cl_sneg.html)
* [Демонтаж кирпичных дымовых труб](http://www.promalpservice.ru/video.html)